**Przedmiar robót do przetargu pn.**

***„Wykonanie nawierzchni asfaltowych w Gminie Trawniki”.***

Utwardzenie działki nr. 132 w miejscowości Siostrzytów.

|  |  |
| --- | --- |
| Mechaniczne czyszczenie i skrapianie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | 2850 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości po zagęszczeniu  4 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych AC 11S | 2850 m2 |

Modernizacja drogi gminnej nr 105744L w m. Oleśniki –   
remont nawierzchni asfaltowej.

|  |  |
| --- | --- |
| Mechaniczne czyszczenie i skrapianie istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 0,8 kg/m2 emulsją asfaltową | 1554 m2 |
| Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni o grubości po zagęszczeniu 2cm z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC 11W 50 kg/m2 | 1554 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej  AC 8S w ilości 75 kg/m2 | 1554 m2 |

Modernizacja drogi gminnej nr 105725 L w m. Bonów – remont nawierzchni.

|  |  |
| --- | --- |
| Mechaniczne czyszczenie i skrapianie istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 0,8 kg/m2 | 1125 m2 |
| Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni o grubości po zagęszczeniu 2cm z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC 11W 50 kg/m2 | 1125 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej  AC 8S w ilości 75 kg/m2 | 1125 m2 |

Wykonanie nawierzchni drogi nr 105261 w Struży Kolonii.

|  |  |
| --- | --- |
| Mechaniczne czyszczenie i skrapianie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | 540 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości po zagęszczeniu  4 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych AC 11S | 540 m2 |