**PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZETARGU**

**„Wykonanie nawierzchni asfaltowych w Gminie Trawniki”**

Utwardzenie drogi nr ew. 266/1 w Trawnikach 420m

|  |  |
| --- | --- |
| Mechaniczne czyszczenie i skrapianie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | 3000 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 5 cm po zagęszczeniu z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych AC 11S | 3000 m2 |

Utwardzenie drogi nr ew. 1084/1 w Biskupicach 140m

|  |  |
| --- | --- |
| Mechaniczne czyszczenie i skrapianie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | 420 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej AC 11S | 420 m2 |

Utwardzenie części drogi nr ew. 1135 w Trawnikach 180m

|  |  |
| --- | --- |
| Mechaniczne czyszczenie i skrapianie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | 540 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej AC 11S | 540 m2 |